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	Część I: Drukarka 3D wraz z akcesoriami i materiałami 

	1.
	Drukarka 3D 
	· 5 – letni program wsparcia szkoły;
· Technologia FDM;
· Pole robocze: 210 x 210 x 210 mm; podświetlane
· Stół roboczy: wymienny;
· Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana;
· Podgląd wydruku: stacjonarny, zdalny (WI-FI);
· Wyświetlacza: polskie menu, dotykowy, kolorowy 2,4”
· Łączność: WI-FI, USB, karta SD;
· Kamera: Tak
· Obsługiwane typy plików: STL, OBJ, wbudowany slicer;
· Prędkość druku: szybka – 20-120 mm/s;
· Średnica dyszy: 0,4 mm;
· Temperatura druku: 180o – 260o C;
· Wysokość warstwy: 0,1 – 0,4 mm;
· Obsługiwany filament PLA, średnica 1,75 mm;
· Wymiary drukarki: 385 x 380 x 425 mm;
· Waga: leśna przenośna konstrukcja – 7,5 kg;
· Biblioteka projektów: online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne z podstawa programową;
· Oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D;
· Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH
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	2.
	Filament do drukarki
	· Średnica filamentu 1,75 mm
· Filament PLA
· Jednostka: 1 kg
· Kolor biały:6 kg
· Kolor czarny: 6 kg
· Kolor czerwony: 4 kg
· Kolor żółty: 2 kg
· Kolor zielony: 2 kg
· Kolor niebieski: 2 kg
	22

	3.
	Laptop do drukarki 3D
	Parametry minimalne:
· Ekran o przekątnej 15,6 cala;
· Procesor Intel Core i7
· Pamięc RAM 12 GB;
· Dysk: 256 SSD;
· Złącza: D-SUB, HDMI, USB, czytnik kart SD;
· Komunikacja: WI-FI, Bluetooth;
· System operacyjny: Windows 10 Pro
· Oprogramowanie min. Microsoft Office 2019
	1

	4.
	Zestaw długopisów Banach 3D
	Lub równoważne
· 6 sztuk w zestawie;
· Przenośne baterie;
· Zakres obsługiwanej temperatury: 50o – 120o C;
· 8 ustawień prędkości;
· System start – stop;
· Ceramiczna głowica (głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału np. 160 stopni dla PLA);
· System automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu – mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia;
· Napięcie zasilania 5V – możliwość zasilania powerbankiem;
· Wyświetlacz LCD;
· Ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową;
· Kilkadziesiąt kart pracy do użytku zgodnie z podstawa programową Szkoły Podstawowej;
· Przejrzysta podkładka do druku;
· Instrukcja w języku polskim;
· Obsługa filamentów: PCL, PLA, NGEN;nGen_FLEX, ABS, PET i innych
	2 zestawy

	5.
	Szafka na drukarkę 3D
	· Wykonana z płyty meblowej o grubości 12 - 18 mm
· Drzwi z zamkiem;
· Wewnątrz szafki 2 półki;
· 6 głębokich pojemników plastikowych
· Nadstawka z 3 uchwytami na rolki z filamentem;
· Wymiary 103,7 x 57 x 181,8 cm
· Wysokość blatu stolika: 104 cm
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	Część II: Sprzęt audiowizualny i multimedialny

	1.
	Aparat fotograficzny
	Parametry minimalne:
· Lampa błyskowa: Automatyczny, lampa włączona, synchronizacja z długim czasem ekspozycji, synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, lampa wyłączona
· Rozdzielczość matrycy /Piksele: min 20,1 MP
· Przetwornik obrazu: CMOS typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm), współczynnik kształtu 3:2
· Obiektyw: ZEISS złożony z 10 elementów w 9 grupach (9 soczewek asferycznych, w tym soczewka AA)
· Wartość F (maksymalna przysłona): F 1,8 (szeroki kąt) – 2,8 (teleobiektyw)
· Filtr ND: automatyczny / włączony (3 ustawienia) / wyłączony
· Ogniskowa: f = 9,4–25,7 mm
· Kat widzenia: 84° – 34° (24–70 mm)
· Zakres ustawienia ostrości: AF (szeroki kąt: około 5 cm – nieskończoność, teleobiektyw: około 30 cm – nieskończoność)
· Zoom optyczny: 2,7x
· Clear image zoom (FOTOGRAFIA): 20M: około 5,8x / 10M: około 8,2x / 5,0M: około 11x / VGA: około 44x
· Clear image zoom (FILM): 4K: 4,35x, HD: około 5,8x 
· Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): 20M: około 11x; 10M: około 16x; 5.0M: około 23x; VGA: około 44x
· Zoom cyfrowy (FILMY): min10x
· Ekran: 7,5 cm (3,0") (4:3) / 921 600 punktów / Xtra Fine / TFT LCD
· Regulacja kąta: Kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°
· Wspomaganie MF przez powiększenie obrazu: 5.3x, 10.7x
· Panel dotykowy: tak
· Procesor obrazu: tak
· Steadyshot (ZDJĘCIE): optyka
· Stadyshot (FILM): tak (optyczny z kompensacją elektroniczną, kompensacja przechyłu)
· Sposób nastawiania ostrości: szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu)
· Tryb ostrości: pojedynczy AF, automatyczny AF, ciągły AF, DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczny
· Strefa wyznaczania ostrości: Szeroki (315 pól (AF z wykrywaniem fazy) / 425 pól (AF z wykrywaniem kontrastu)), strefa, centralny, elastyczny punktowy (mały/średni/duży), rozszerzany elastyczny punktowy, śledzenie (szerokie, strefa, środek, elastyczne punktowe (mały/średni/duży), rozszerzane elastyczne punktowe)
· Śledzenie obiektów: tak
· Eye AF: [Fotografie] Człowiek (wybór lewego/prawego oka) / Zwierzę, [Filmy] Człowiek (wybór lewego/prawego oka)
· Tryb pomiaru światła: Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, uśrednienie wartości całego obszaru, jasny obszar
· Kompensacja ekspozycji: +/-3,0 EV, co 1/3 EV
· Czułość ISO Automatyczna (ISO 100–12 800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10 000/12 800 (z rozszerzeniem do ISO 64/80), wieloklatkowa redukcja szumów: automatyczna (ISO 100–12 800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12 800/25 600
· Balans bieli: Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówka (ciepła biel), świetlówka (zimna biel), świetlówka (biel dzienna), świetlówka Światło dzienne, lampa błyskowa, automatyczny tryb podwodny, temperatura barwowa / filtr barwny, własny;
· Czas otwarcia migawki: 30 s - 1/32 000 (dodatkowo tryb BULB);
· Samowyzwalacz: 10 s / 5 s / 2 s / sekwencja 3 lub 5 zdjęć z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s / zdjęcia z bracketingiem z możliwością wyboru opóźnienia 10 s, 5 s lub 2 s;
· Zdjęcia seryjne: Tryb ciągły Hi: około 24 kl./s, tryb ciągły Mid: około 10 kl./s, tryb ciągły Low: około 3,0 kl./s
· Dźwięk: XAVC S: LPCM, 2 kanały; AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 kanały (Dolby Digital Stereo Creator)
· Format zapisu danych: Fotografie]: JPEG (DCF 2.0, Exif 2.31, zgodność z MPF Baseline), RAW, [Filmy]: XAVC S;
· Złącza: łącze Multi Terminal / Micro USB*15, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI, mikrofon (mini jack stereo 3,5 mm), stopka Multi Interface
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	2.
	Greenscreen
	· mobilny w obudowie.
· Parametry minimalne: 
· wymiary: 148 x 180 cm rozwinięty,
· wymiary: 164,5 x 10,5 x 11,5 cm zwinięty
	1

	3.
	Kamera cyfrowa
	· Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) 
· Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShotTM z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym 
· Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar T* 26,8 mm 
· Zoom optyczny 20x z funkcją Clear Image Zoom 30x/40x (4K/HD) 
· Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI 
· Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9) 
· Zoom optyczny: 20x 
· Wymiary (dł. x wys.) [mm]: 166,5 x 80,5 
· Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCDTM 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów
	1

	4.
	Statyw do aparatu/kamery
	· Dostosowany do aparatu wymienionego w pkt. 1 oraz kamery wymienionej w pkt. 3
· Rodzaj	tripod
· Długość po złożeniu: max. 60 cm
· Maksymalna wysokość robocza: min.153 cm
· Maksymalne obciążenie: 3 kg
· Podnoszenie kolumny: tak
· Grubość nogi: min. 20 mm
· Zakończenie nóg: gumowe
· Zastosowany materiał: aluminium
· Poziomica: tak
Akcesoria: 
· Głowica 3D: tak  
· Pokrowiec: tak
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	5.
	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
	· Gimbal
· Statyw plastikowy
· Płytka montażowa
· Podpora obiektywu
· Podwyższenie aparatu
· Kabel zasilający USB-C (40cm)
· Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
· Zapinany pasek x 2
· Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2
· Śruba 1/4"
· Specyfikacja techniczna:
· Przetestowany udźwig: 3,0 kg
· Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
· Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
· Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
· Moc nadajnika: < 8 dBm
· Temperatura pracy: -20° do 45° C
· Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)
· Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C
· Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
· Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
· Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
· Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
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	6.
	Lampa światła ciągłego
	· Wymiary lampy: 50 x 70 cm 
· Wysokość statywu: 0,8 do 2 m 
· Udźwig statywu do 3 kg 
· Długość ramienia 53-133 cm
· Długość statywu po złożeniu: 67 cm 
· Żarówki: E27, moc żarówki: 85W, wydajność żarówki: 400W
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	7.
	Mikroport
	· Mikrofon bezprzewodowy do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk;
· Zaczep do paska na odbiorniku służący jako uchwyt na stopkę aparatu do łatwego mocowania;
· Dwa kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów;
· Nadajnik z wbudowanym mikrofonem;
· Działa w paśmie 2,4 GHz
	1

	8.
	Mikrofon kierunkowy
	· Mikrofon pojemnościowy zapewniający nagrywanie dźwięku w lustrzankach cyfrowych i kamerach;
· filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i przełącznik poziomu dźwięku + 10 dB, 
· Gniazdo słuchawkowe pozwalające na monitorowanie dźwięk podczas nagrywania; 
· Dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwiające podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery;
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	9.
	Monitor interaktywny
	· 75 cali
· Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
· Kontrast 4000:1
· Jasność 370cd/m2
· Głębia kolorów 8 bit
· Czas reakcji 9ms
· Plug&Play
· Technologia dotyku IR
· 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android
· Proporcje obrazu 16:9
· Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
· Slot OPS
· Kąt widzenia 178°
· Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
· Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
· Napięcie robocze: AC 100-240V，50/60Hz
· Głośniki 2x15W (głośnik z przodu)
 Wejścia/Wyjścia AV:
· Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1
· Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1, VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4
· Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920×1080@60Hz) × 1
· Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1,
RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1
Obsługiwane formaty multimediów:
· Obraz: JPEG, BMP, PNG
· Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)
· Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)
· Wymiary 1770 × 1071 × 109 mm
· Waga 59 kg
· Pobór prądu max.: 350W
· Moduł Wi-Fi w zestawie
	1

	10.
	Uchwyt ścienny do monitora interaktywnego
	· Kompatybilny z monitorem interaktywnym wymienionym w punkcie 9
	1

	Część III: Robotyka

	1.
	Robotis Engineer Kit 1
	Lub równoważny
· zestaw do samodzielnego zbudowania robota;
· 7 przykładów budowy robota, w tym trzy główne predefiniowane konfiguracje robota:
· Robot-asystent Dr. R. zdolny do rozpoznawania głosu, twarzy i objektów, wykorzystujący czujniki Twojego Smartfona sparowanego z robotem. 
· Humanoidalny MAX-E1 zdolny do naśladowania ruchów człowieka, posiadający 12 ruchomych 'stawów', o wzroście 38 cm. 
· Biomimetyczny robot SPI, mający za zadanie odwzorowanie ruchów stawonogów, zdolny do szybkiego i zwinnego poruszania się. 
· działanie oparte na sterowniku CM-550, posiadającym procesor ARM Cortex M4, wbudowany mikrofon, brzęczyk, 3 diody LED RGB wyświetlające status urządzenia, bezpiecznik, żyroskop i akcelerometr, porty w standardzie TTL oraz moduł Bluetooth do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami mobilnymi. Sterownik zasilany jest 3-cellowym, litowo-polimerowym akumulatorem o pojemności 1300 mAh;
· Zastosowano w zestawie napędy Dynamixel 2XL430-W250;
· Najnowsza odsłona oprogramowania R+ Task 3.0
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	2.
	Lego Mindstorms EV3 – Pakiet edukacyjny
	Lub równoważny
Zawartość zestawu: 
· inteligentna kostka EV3;
· trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa duże silniki i jeden średni), ultradźwiękowy czujnik odległości, 
· czujnik światła / koloru, 
· żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu, 
· dwa czujniki dotyku, 
· dedykowany akumulator, 
· kulka podporowa, idealnie zastępująca koło kastora, znane z poprzednich wersji LEGO MINDSTORMS, 
· kable połączeniowe, 
· Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami,
· 541 klocków LEGO Technic pozwalające na budowę różnorodnych maszyn i konstrukcji.
· oprogramowanie edukacyjne EV3 z cyfrowym podręcznikiem i zeszytem oraz 48 tutorialami dla nauczycieli;
	6 zestawów

	3.
	GeniBot - Zestaw szkolny z matą, krążkami + 4 x kurs online
	Lub równoważny
Zawartość zestawu:
· 4x robot GeniBot 
· 4x akcesoria do GeniBota 
· 1x Edukacja Wczesnoszkolna z Genibotem - część I 
· 8 x zestaw kart do kodowania 
· 1x hub USB (zbiorcza ładowarka) 
· 1x dwustronna mata do kodowania o wymiarach 150x150 cm 
· 350 dwustronnych krążków kompetencji kluczowych 
· 1x organizer dla dwustronnych krążków 
· 1x zestaw stojaczków do krążków 
· 4 x Certyfikowany kurs online - Wykorzystanie robotów GeniBot w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
	1 zestaw

	4.
	Makeblock - Zestaw 6-nożny do mBota
	Lub równoważny
· specjalny zestaw 3-w-1 rozszerzający podstawowego mBot'a
· Pakiet umożliwia zbudowanie trzech dodatkowych konstrukcji robota bazujących na podstawowym mBot:
· Żuczek (Beetle) 
· Modliszka (Mantis) 
· Szalona Żaba (Crazy Frog)
	4 zestawy

	5.
	Photon EDU - Robot Edukacyjny + Tablet
	Lub równoważny
Zestaw zawiera: 
· 1 x Tablet 
Parametry tabletu: 
· Ekran: 10,4 cala, TFT, 2000 x 1200 pikseli 
· Format ekranu: 16:10 
· Pamięć RAM: 3 GB 
· Dysk: 32 GB 
· Procesor: Qualcomm Snapdragon 662, 8-rdzeniowy 
· Pojemność baterii/akumulatora: 7040 mAh 
·  Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac 
· Aparat przedni: 5 Mpix, tył: 8 Mpix  Czytnik kart pamięci: microSD/SDHC/SDXC do 1 TB 
· Złącze USB: USB typ C 
· Złącze słuchawkowe: tak 
· System operacyjny: Android 10 
· 1 x Photon Produkt w wersji EDU, dedykowanej dla szkół i placówek edukacyjnych.
	3 zestawy

	6.
	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. Rozszerzenie zestawu startowego do nauki Arduino dla UNO R3

	W zestawie: 
· 1 szt. Płyta CD z instrukcjami, 1 szt. UNO R3, 
· 1 szt. Wysokiej jakości pudełko detaliczne,
· 1 szt. Kabel USB, 
· 1 szt. 65 przewodów połączeniowych, 
· 1 szt. 6 Pin Dupont Line (męski-żeński), 
· 1 szt. 400 punktowa płytka konstrukcyjna nie wymagająca lutowania, 
· 1 szt. Płytka przedłużająca ,
· 1 szt. 9V 1A EU Plug Adapter, 
· 1 szt. MPU 6050 Moduł żyroskopu,
· 1 szt. Hc-sr04 Moduł czujnika ultradźwiękowego, 
· 1 szt. UNL2003 Driver Board,
· 1 szt. Silnik DC, 
· 1 szt. 5V 4-fazowy silnik krokowy,
· 1 szt. Servo SG90 9g 180 stopni, 
· 1 szt. LCD1602 Blue Light, 
· 1 szt. Moduł joysticka do gier PS2, 
· 1 szt. Moduł przekaźnika drogowego,
· 1 szt. Złącze baterii 9V,
· 1 szt. RGB led CC, 
· 25 szt LED (biały, czerwony, zielony, żółty, niebieski), 100 szt Rezystorów (10R,100R,220R,330R,1K,2K,5.1K, 10K, 100K,1M), 
· 5 szt PN2222,BC547 i BC557, 
· 5 szt Diody 1n4001, 
· 1 szt. Termistor,
· 5 szt Kondensator 22pf i 1uf, 
· 2 szt 50V 10uf Kondensator i 50V 100UF Kondensator, 
· 2 szt Potencjometr 50K,
· 1 szt. Brzęczyk pasywny, 
· 1 szt. 74HC595N,
· 1 szt. MAX7219, 
· 1 szt. L293D, 
· 1 szt. Głowica odbiorcza podczerwieni, 
· 2 szt 5mm LDR, 
· 5 szt Przełącznik przyciskowy, 
· 1 szt. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (bez baterii), 
· 1 szt.jedna tuba cyfrowa, 
· 1 szt. cztery cyfrowe, 
· 1 szt. 8*8 tuba matrycy punktowej, 
· 1 szt. US1881 TO-92.
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	Część IV Pracownia techniczna

	1.
	Wiertarka stołowa
	· Moc maksymalna: 750 W;
· Napięcie: 220 V – 240 V
· Prędkość obrotowa: 280 – 2350 obr./min.
· Uchwyt samozaciskowy: 16 mm
· Osłona PC;
· Imadło 10 cm (4”);
· Średnica wiercenia w drewnie: 80 mm;
· Średnica wiercenia w stali: 80 mm
	1

	2.
	Szlifierka stołowa – tarczowa
	· Moc znamionowa: 250 W
· Zasilanie: 230 V
· Średnica tarczy szlifierskiej: min 150 mm x 16 mm
· Prędkość obr. na biegu jałowym (50 Hz) 2850 obr./min.;
· Silnik prądu przemiennego;
· Funkcja szlifowania i polerowania
	3

	3.
	Piła ramowa kątowa, ukośnica do drewna/metalu
	· Metalowa oprawka;
· Kąty cięcia 90-45 stopni, 
· długość brzeszczotu 50-60 cm
	1

	4.
	Wyrzynarka stołowa
	· Piła włośnicowa
· Do cięcia drewna i wycinania w nim wzorów,
· Moc silnika: 150 W
· wysokość cięcia od 50 do 100 mm, 
· długość stołu min 400 mm, szerokość stołu min 250 mm
	1

	5.
	Nożyce do blachy
	· cięcie blachy do grubości 0,7mm
· długość rękojeści: 15 cm
· Materiał główny: Stal chromowo-molibdenowa
· Materiał uchwytu: Plastikowy dwumateriałowy z uchwytem soft grip
	2

	6.
	Szlifierka kątowa
	· Minimalna moc: 700 W
· Średnica tarczy: 125 mm;
· Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1100 obr./min.
	1

	7.
	Szafa narzędziowa
	· Wykonana z blachy stalowej;
· dwuskrzydłowe drzwi z chowanymi zawiasami, zamykane na zamek baskwilowy.
· 4 przestawne półki – nośność półki do 100 kg
· Maksymalne obciążenie korpusu: 500 kg;
· Wymiary: 100 x 43,5 x 195 cm
	2

	8. 
	Pojemnik warsztatowy MODULBOX 3.1
	· Konstrukcja pojemnika pozwalająca na łączenie z innymi pojemnikami poprzez ścianki boczne jak i tylne,  
· Wysokość: 160 mm 
· Szerokość: 210 mm
· Długość: 350 mm
· Materiał: polipropylen;
· Kolor: antracyt
	100

	9.
	Stół warsztatowy z nadstawką
	· Wykonany z blachy o grubości 2 mm:
· Blat ze sklejki o grubości ok 35 mm, przystosowany do zamontowania na nim imadła (wysunięty z jednej strony poza stelaż na 7,5 cm);
· Cofnięty stelaż umożliwiający wsunięcie taboretu pod stół;
· Nadstawka wyposażona w tablicę narzędziową
· Wysokość: 840 mm + 530 mm nadstawka;
· Szerokość: 1355 mm;
· Głębokość: 730 mm
· Dodatkowo zestaw pojemników warsztatowych o wymiarach 10 x 10 x 60 mm, które można przymocować do tablicy narzędziowej
	13

	10. 
	Stół warsztatowy z szafką
	· Stół metalowy z drewnianym blatem;
· wysokość:  850 mm;
· szerokość 1200 mm
· głębokość 600 mm
· grubość blatu 30 mm
· Schowki na akcesoria:
· otwarta półka metalowa na całą szerokość blatu,
·  płytka szuflada na podręczne akcesoria, 
· zamykana szafka
· dwie półki o szer. 600 mm
	1

	11. 
	Taboret regulowany
	· siedzisko wykonane z lakierowanej sklejki liściastej o średnicy 350 mm
· zakres regulacji siedziska ( od 430 mm do 460 mm)
· montaż na stelażu z kółkami lub na stopie
	25

	12.
	Gogle przeciwodpryskowe
	· Wentylacja pośrednia
· Miękka oprawka z PVC i nylonu
· Szybka panoramiczna
· Gogle dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych oraz półmasek oddechowych krótkiego użytkowania
· Szeroka elastyczna gumka
· Odpinane zaczepy gumki
· Szerokie pole widzenia
· Przylegające do twarzy
· Spełnianie normy: (EN166) - odporność na uderzenia cząstek o średniej energii, odporność na uderzenia cząstek o ekstremalnych temperaturach, odporność na krople i rozbryzgi cieczy, odporność na grube cząstki pyłu
· Szybka: poliwęglan
· Kolor: bezbarwny
· Rozmiar: regulowany
	26

	13.
	Instrukcje BHP narzędzi ręcznych
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	14.
	Instrukcja BHP wiertarki stołowej
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	15.
	Instrukcja BHP szlifierki kątowej
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	16.
	Instrukcja BHP szlifierki stołowej
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	17.
	Instrukcja BHP wyrzynarki stołowej
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	18
	Instrukcja BHP wiertarko-wkrętarki
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	19.
	Instrukcja BHP pistoletu do kleju na gorąco
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	20.
	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
	· wydruk na giętkiej płycie PCV o grubości 0,5 mm
· wymiary 24,5 cm na 35 cm.
	1

	21.
	Listwa antyprzepięciowa
	· minimalna ilość gniazd: 3
· długość przewodu: min. 2 metry
	13

	22.
	Apteczka pierwszej pomocy
	· zawieszana na ścianę i zamykana na klucz
· wym. 25 x 25 x 12 cm
· Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.
· Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.
· Plaster 10 x 6 cm 1 szt.
·  Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.
·  Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.
· Chusta trójkątna 1 szt.
·  Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
· Agrafka 1 szt.
· Rękawice winylowe 2 szt.
·  Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
	1

	23.
	Lutownica transformatorowa
	· Moc: 75 W
· Napięcie zasilania: 230 V
· Zakres temperatury: 200o – 480o C
· Przepływ powietrza: 120 l/min
	1

	24.
	Skrzynka narzędziowa 16’
	· Wymiary 41 x 21 x 20 cm
· Wyposażona w organizer;
	26

	25.
	Przymiar stalowy
	· Ze stali nierdzewnej;
· Grawerowana skala; 
·  długość 5-50 cm
	26

	26.
	Kątownik stolarski
	· Kątomierz 90°;
· grawerowana skala;
· długość 30 cm
· wykonany z aluminium
	26

	27.
	Cyrkiel ślusarski, traserski
	· Stalowy, ze stopką
· Z mocowaniem na ołówek;
· Śruba zaciskowa do ustalania kąta
	15

	28.
	Ołówek stolarski
	· Długość 18 cm
· Twardość: HB
	60

	29.
	Nożyczki
	· Nożyczki uniwersalne
· Wykonane ze stali nierdzewnej
· długość robocza 110 mm
· długość całkowita 250 mm;
· Rękojeść nożyczek dwuskładnikowa ergonomiczna.
	26

	30.
	Nóż do cięcia
	· Nóż uniwersalny;
· Długość18 mm; 
· Ostrze łamane i  chowane
	26

	31.
	Szczypce uniwersalne
	· Długość min. 15 cm
· Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym
	26

	32.
	Mikroszczypce
	· Długość min. 13 cm 
· Rączka pokryta antypoślizgowym materiałem
· Półokrągłe
	26

	33. 
	Szczypce boczne
	· Wykonane z kutej stali narzędziowej;
· Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym;
· Długość 16 cm
· Do cięcia drutów, przewodów i opasek
	26

	34.
	Obcęgi do wyciągania gwoździ
	· Długość min. 18 cm
· Wykonane z kutej stali narzędziowej;
· Rączka pokryta antypoślizgowym materiałem
	26

	35.
	Zestaw pilników do metalu
	· ergonomiczna bimateriałowa rękojeść;
· długość części roboczej: 15cm
· 3 szt. w zestawie - płaski, okrągły, trójkątny
	26

	36.
	Zestaw tarników do drewna
	· ergonomiczna bimateriałowa rękojeść;
· długość części roboczej: 20 cm
· 3 szt. w zestawie - płaski, okrągły, półokrągły
	26

	37.
	Zestaw wierteł do metalu
	· Wykonane ze stali szybkotnącej
· W kasecie ze stali nierdzewnej
· Średnice: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm (6 elementów)
	15

	38.
	Zestaw wierteł do drewna
	· Końcówka centrująca zapewniająca dokładne pozycjonowanie;
· Ostre skrzydła poprawiające wydajność skrawania;
· Zachylone brzegi wiertła gwarantujące gładki otwór bez wyrw;
· W kasecie z tworzywa sztucznego;
· Średnice: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, (5 elementów)
	15

	39.
	Piła ręczna, ramowa
	· Długość brzeszczotów: 30 cm;
· Do metalu i drewna;
· Rękojeść rewolwerowa z tworzywa;
· Oprawka metalowa;
· Konstrukcja pozwalająca na szybką wymianę ostrza
	26

	40.
	Piła płatnica
	· rękojeść  pokryta materiałem antypoślizgowym, 
· Długość ostrza: 30 cm;
· Ilość zębów na cal: 8.0
· Materiał ostrza: Stal węglowa
· Materiał główny: Stal węglowa
	26

	41.
	Imadło ślusarskie z kowadełkiem
	· Korpus imadła wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. 
· Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone chromem. 
· Imadło z regulowaną obrotowa podstawą.
· Dane techniczne:
· Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm
·  Szerokość szczęk: 10 cm
·  Masa około 13 kg
· Siła ścisku około 1400 kg
	15

	42.
	Zestaw wkrętaków izolowanych
	· wykonane z wysokiej jakości stali chromowo wanadowej;
· magnesowe końcówki;
· Wkrętaki krzyżowe
· PH1 x 80mm.
· PH2 x 100mm.
· PH0 x 75mm
· Wkrętaki płaskie
· 0.5 x 3.0 x 75mm.
· 0.8 x 4.0 x 100mm.
· x 5.5 x 125mm.
· Cyfrowy tester napięcia
	26

	43.
	Młotek ślusarski 100 g
	· Rękojeść z twardego drewna;
· Głowica z hartowanej stali
	26

	44.
	Młotek ślusarski 300 g
	· Trzonek z włókna szklanego;
· Głowica z hartowanej stali
	26

	45.
	Młotek stolarski 450 g
	· Trzonek z włókna szklanego;
· Głowica z hartowanej stali
	26

	46.
	Młotek drewniany 
500 g
	· Obuch wykonany z twardego drewna, prostokątny, zabezpieczony przed pochłanianiem wilgoci
· Trzonek drewniany,
· Długość 315 mm
	26

	47.
	Strug do drewna
	· Obsługiwany ręcznie
· Długość podstawy: 235 mm
· Szerokość: 50 mm
· Szerokość noża: 44 mm
	26

	48.
	Miernik uniwersalny
	· Napięcie prądu stałego:  200mV /2V / 20V / 200V / 1000V
· Napięcie zmienne: 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V
· Prąd stały: 20μA / 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 20A
· Prąd zmienny: 20μA / 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 20A
· Rezystancja: 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ
· Pojemność: 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 50μF
· Test baterii: 1,5 V/9 V/ 12 V;
· Test diod;
· Sprawdzanie ciągłości obwodu;
· Zasilany bateriami;
· Wyposażony w przewody pomiarowe i holster;
· Waga do 365 g
	15

	49.
	Ściągacz do izolacji 
	· do przewodów o przekroju 0,2- 6 mm2
	15

	50.
	Szczotka druciana
	· Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym;
· Włosie z drutu stalowego
	50

	51.
	Punktak do metalu (zestaw)
	· Wykonany z utwardzonej stali węglowej
· 3 rozmiary punktaków: 2 mm, 6 mm, 8 mm
	15

	52.
	
Zmiotka z szufelką

	· Wykonane z tworzywa sztucznego;
· Gumowa listwa ułatwiającą sprzątanie
	15

	53.
	Okulary ochronne
	· Okulary ochronne z tworzywa sztucznego,
· Otworami wentylacyjne;
· Gumka pozwalającą dopasować okulary do rozmiaru głowy;
· Ochrona przed chemikaliami, kurzem i odpryskami. 
· Panoramiczne widzenie pod kątem 180 °.
	30

	54.
	Zestaw igieł do szycia ręcznego
	· Każdy zestaw wyposażony w 5 igieł różnej wielkości
· Nawlekacz nici w zestawie
	30

	55.
	Szpilki krótkie (op.)
	· Stalowe;
· Długość 13 mm
· Ok. 1000 szpilek w opakowaniu
	30 op.

	56.
	Nakładka na ławkę
	· 
	

	57.
	Brzeszczot dwustronny do metalu
	· Długość: 30 cm
· Wykonany ze stali węglowej HCS
· Hartowane zęby
	100

	58.
	Brzeszczot dwustronny do drewna
	· Długość: 30 cm
· Wykonany ze stali węglowej HCS
· Hartowane zęby
	100

	59.
	Pistolet do klejenia na gorąco
	· Moc: min. 60 W
· Napięcie zasilania: 220-240 V
· Temperatura: 150-220 °C
· Sztyfty o średnicy 11 mm.
	15

	60.
	Wiertarko-wkrętarka
	· Technologia akumulatorów: Li-Ion;
· Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm; 
· Ładowarka i dwa akumulatory w zestawie
Parametry techniczne:
· Napięcie akumulatora: 20V
· Napięcie ładowania: 21 V
· Max. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
· Max. średnica wiercenia w metalu: 10 mm
· Liczba zakresów momentu obrotowego: 20 (oraz opcja wiercenia)
· Max. ilość obrotów na minutę: 1500
· Ilość biegów: 2 szt.
· Czas ładowani akumulatora: 1h
	14

	61.
	Zestaw bitów do wkrętarko-wiertarki
	· Zestaw min. 15 elementów;
· 
	14

	62.
	Wypalarka i lutownica do drewna
	· Zasilana elektrycznie
· Temperatura pracy min. 270° C
· Moc: min. 60 W;
· Groty w zestawie
	26

	63.
	Wkłady do pistoletu do kleju
	· Średnica 11 mm
· Pakowane min. po 6 sztuk
	90

	64.
	Zestaw elektroniczny Boffin 750
	Lub równoważny
Zestaw zawiera 78 elementów:
· Podkładka o wym. 27,8 x 19,8 cm, 1 szt.
· Przewód el. z 1 połączeniem, 4 szt.
· Przewód el. z 2 połączeniami, 12 szt.
· Przewód el. z 3 połączeniami, 4 szt.
· Przewód el. z 4 połączeniami, 5 szt.
· Przewód el. z 5 połączeniami, 2 szt.
· Przewód el. z 6 połączeniami, 1 szt.
· Układ dźwiękowy, 1 szt.
· Przełącznik, 1 szt.
· Przełącznik z przyciskiem, 1 szt.
· Opornik światłoczuły, 1 szt.
· Czerwona dioda LED, 1 szt.
· Żarówka 3V z oprawką, 1 szt.
· Uchwyt na baterie AA, 2 szt.
· Głośnik, 1 szt.
· Układ scalony Muzyka, 1 szt.
· Układ scalony Alarm, 1 szt.
· Układ scalony Kosmiczna bitwa, 1 szt.
· Silnik ze śmigłem, 1 szt.
· Opornik 100 Ω, 2 szt.
· Drut łączący (czarny), 1 szt.
· Drut łączący (czerwony), 1 szt.
· Przewód el. z 7 połączeniami, 1 szt.
· Antena, 1 szt.
· Zielona dioda LED, 1 szt.
· Żarówka 6V z oprawką, 1 szt.
· Mikrofon, 1 szt.
· Układ scalony, 1 szt.
· Wzmacniacz, 1 szt.
· Kondensator 0,02μF, 1 szt.
· Kondensator 0,1μF, 1 szt.
· Kondensator 10μF, 1 szt.
· Kondensator 100μF, 1 szt.
· Kondensator470μF, 1 szt.
· Opornik 1kΩ, 1 szt.
· Opornik 5,1kΩ, 1 szt.
· Opornik 10 Ω, 1 szt.
· Układ scalony o wysokiej częstotliwości, 1 szt.
· PNP tranzystor, 1 szt.
· NPN tranzystor, 1 szt.
· Opornik opcjonalny, 1 szt.
· Kondensator opcjonalny, 1 szt.
· Dioda 1N4001, 1 szt.
· Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED, 1 szt.
· Moduł FM, 1 szt.
· Miernik analogowy, 1 szt.
· SCR, 1 szt.
· Kondensator 470μF (złożony) , 1 szt.
· Odporność 1kΩ, 1 szt.
· Zintegrowany obwód pamięciowy, 1 szt.
· Ogniwo słoneczne, 1 szt.
· Elektromagnes, 1 szt.
· Ferromagnetyczny rdzeń, 1 szt.
· Wibracyjny wyłącznik, 1 szt.
· Paczka spinaczy biurowych, 1 szt.
· Dwusprężynowa wtyczka, 1 szt.
	13

	65.
	Klej Vicol
	· Do klejenia drewna, tkanin i tektury;
· Pojemność 500 g
	10

	66.
	Rolka drutu lutowniczego
	· Średnica 1 mm;
· Waga 100 g
	4

	67.
	Papier ścierny P80
	· Papier ścierny ROLKA PŁÓTNO 
· Szerokość: min. 9,3 cm
· Długość: 2,5 m
· Rodzaj ziarna: 80
	5

	68.
	Papier ścierny P120
	· Papier ścierny ROLKA PŁÓTNO 
· Szerokość: min. 9,3 cm
· Długość: 2,5 m
· Rodzaj ziarna: 120
	5

	69.
	Papier ścierny P180
	· Papier ścierny ROLKA PŁÓTNO 
· Szerokość: min. 9,3 cm
· Długość: 2,5 m
· Rodzaj ziarna: 180
	5

	70.
	Papier ścierny P220
	· Papier ścierny ROLKA PŁÓTNO 
· Szerokość: min. 9,3 cm
· Długość: 2,5 m
· Rodzaj ziarna: 220
	5

	71.
	Klej cyjanoakrylowy
	· Pojemność 20 g
	10

	72.
	Gwoździe 1.4 x 25 (op)
	· 1000 sztuk w opakowaniu
	3 op.

	73.
	Gwoździe 2.2 x 50 (op)
	· 500 sztuk w opakowaniu
	3 op.

	74.
	Wkręty stożkowe 3.0 x 20 (op)
	· 1000 sztuk w opakowaniu
	2 op.

	75.
	Wkręty stożkowe 4.0 x 50 (op)
	· 100 sztuk w opakowaniu
	3 op.

	76.
	Wkręty walcowe 3.0 x 40 (op)
	· 100 sztuk w opakowaniu
	3 op.

	77.
	Wkręty walcowe 4.0 x 20 (op)
	· 1000 sztuk w opakowaniu
	2 op.

	78.
	Pudełko kreatywne z drewnianymi akcesoriami
	Ponad 590 elementów:
· 40 okrągłych drewnianych koralików;
· 50 drewnianych koralików w geometrycznych kształtach;
· 300 drewnianych patyczków;
· 12 drewnianych półkul;
· 30 drewnianych klamerek;
· 3 drewniane klamerki ze stojakami;
· 10 długich, drewnianych patyczków (30 cm);
· 50 płaskich drewnianych patyczków;
· 50 drewnianych guzików;
· 50 drewnianych kształtów;
· 1 sznurek o długości 10 m;
· wymiary elementów od 1 do 2,5 cm;
· długość patyczków od 5,5 do 15 cm;
	5

	79.
	Plastry drewniane z drewna brzozowego (kilogramy)
	· Pakowane po 1 kilogramie
· Średnica od 4 do 7,5 cm
· Grubość 1 cm
	5 kg

	80.
	Drut aluminiowy srebrny
	· Wykonany z aluminium;
· Długość 50 m;
· Średnica 2 mm
	2

	81.
	Pęseta 
	· Wykonana ze stali nierdzewnej
· Długość: 16 cm
	26

	82.
	Zestaw dłut stolarskich
	· 4 sztuki w zestawie;
· Trzonka wykonana z drewna;
· Materiał: stal;
· Długość: ok 280 mm
· Klinki stalowe o szerokościach: 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	13

	83.
	Stacja lutownicza HOT AIR 2 w 1
	Parametry minimalne:
· Moc: 75W
· Napięcie zasilania: 24V
· Zakres temperatur: 200-480°C
· Dokładność temperatury: +/- 2°C
· Przepływ powietrza 120 l/min
· Wyświetlacz LED
· Funkcja płynnej regulacji temperatury i jej stabilizacji
	13

	Część V: Pracownia kulinarna

	1.
	Zlewozmywak dwukomorowy + bateria stojąca
	· Wymiary: 80 cm x 50 cm;
· Głębokość: 150 mm;
· Bez ociekacza;
· Sposób montażu: wpuszczany w blat;
· Materiał wykonania: stal nierdzewna;
· Otwór na baterię stojącą;
· Wymiary głowicy baterii: 35 mm
· Bateria wykonana z mosiądzu
	2

	2.
	Szafka pod zlewozmywak
	· Dostosowana do zlewozmywaka z poz. 1;
· Kolor dominujący: Dąb;
· Szerokość: 80 cm;
· Wysokość: 82 cm;
· Głębokość: 46,5 cm;
· Wykonanie korpusu: Płyta wiórowa laminowana 16 mm;
· Wykonanie obrzeża: Melamina - pod kolor mebla;
· Wykonanie frontu: Płyta wiórowa laminowana 16 mm;
· Klamki, uchwyty: Dwa uchwyty do otwierania, do montażu w pionie bądź poziomie;
	2

	
	Kuchnia elektryczna (płyta grzewcza - indukcja; piekarnik - elektryczny)
	· Wymiary: 50 x 85 x 60 cm;
· Napięcie zasilania 230 V;
Płyta grzewcza: 
· indukcja:
· 4 pola indukcyjne;
Piekarnik
· elektryczny;
· Pojemność min. 60 litrów;
· Minimum 5 funkcji;
· Emaliowane wnętrze;
	4

	
	Lodówka chłodziarko-zamrażarka
	· Wymiary: 181 x 54 x 60;
· System: No Frost;
Chłodziarka:
· Pojemność min. 200 l;
· Minimum 3 półki;
· Pojemnik na warzywa;
· Oświetlenie LED;
· Zmiana kierunku otwierania drzwi;
· Poziom hałasu [dB]: 35 – 38;
· Szybkie chłodzenie;
Zamrażalka:
· Pojemność min. 80 l;
· Liczba pojemników: 3;
· Szybkie zamrażanie
	1

	
	Gofrownica
	· Moc: min. 1200 W;
· Pola na 4 gofry;
· Nieprzywieralna powłoka płytek;
· Regulacja temperatury;
· Kształt gofrów: prostokąty lub kwadraty;
	4

	
	Mikser
	· Moc: min. 500 W
· Liczba prędkości: 5
· Misa z tworzywa sztucznego o poj. ok 3 – 3,5 l;
· Funkcje dodatkowe: Funkcja Eject, Funkcja Turbo;
· Mikser stojący
· 2 haki ze stali nierdzewnej, 2 końcówki do ubijania
	4

	
	Blender ręczny
	· Moc: min. 600 W;
· Funkcja Turbo;
· Funkcja rozdrabniania;;
· Regulacja obrotów: mechaniczna – skokowa;
· W zestawie końcówki do blendowania oraz pojemnik z miarka min. 800 ml
	4

	
	Patelnia teflonowa do płyty indukcyjnej
	· Średnica: 28 cm - 30 cm
· Nieprzywierająca powłoka
	4

	
	Zestaw garnków do płyty indukcyjnej
	· Min. 4 garnki w zestawie z pokrywkami;
· Wykonane ze stali nierdzewnej (18/10), pokrywki wykonane ze szkła hartowanego;
· Pojemności: 1,5 l + pokrywka, 2 l + pokrywka, 2,5 l + pokrywka, 5 l + pokrywka
	3 zestawy

	
	Zestaw talerzy obiadowych płaskich
	· Wykonane z białego szkła hartowanego;
· 6 sztuk w zestawie
· Średnica ok. 25 - 27 cm
	4 zestawy

	
	Zestaw talerzy głębokich
	· Wykonane z białego szkła hartowanego;
· 6 sztuk w zestawie
· Średnica ok. 20 - 22 cm
	4 zestawy

	
	Zestaw talerzy śniadaniowych
	· Wykonane z białego szkła hartowanego;
· 6 sztuk w zestawie
· Średnica ok. 15 - 19 cm
	4 zestawy

	
	Deski do krojenia warzyw z tworzywa sztucznego
	· Wykonane z tworzywa sztucznego;
· Wymiary: min. 30 cm x 22 cm x 1 cm
	10

	
	Zestaw noży kuchennych
	· Min. 5 noży w zestawie;
· Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego;
· Rodzaje noży w zestawie: nóż do obierania, nóż do krojenia, nóż do siekania, nóż do smarowania, nóż do jarzyn
	3 zestawy

	
	Zestaw sztućców
	· Wykonane ze stali szlachetnej,
· Zestaw 24 elementowy:
· 6 noży,
· 6 widelców;
· 6 łyżek;
· 6 łyżeczek do herbaty.
	5 zestawów

	
	Zestaw misek plastikowych
	· 3 miski w zestawie;
· Wykonane ze stali nierdzewnej;
· Pojemności misek: 1,5 l; 2,5 l; 3,5 l
	4 zestawy

	
	Stolnica drewniana
	· Wymiary: ok 50 cm x 70 cm
	4

	
	Wałek drewniany do ciasta
	· Długość ok 39 cm
· Średnica ok. 6 cm
	4

	
	Zestaw drewnianych przyborów kuchennych
	· Wykonane z drewna bambusowego;
· Stojak w zestawie;
Zestaw min. 5 elementów:
· łyżka z długim uchwytem;
· łyżka do mieszania;
· łyżka do odcedzania;
· łopatka szczelinowa;
· łopatka płaska
	4 zestawy

	
	Blachy do pieczenia ciasta
	· Wykonane ze stali nierdzewnej;
· Kolor czarny;
· Wymiary: ok. 36 cm x 24 cm x 6 cm
	6
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